ZAŁĄCZNIK Nr 3
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH DLA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI 
	Lp.
	Nazwa substancji2)
	Jednostka
	Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających

	
	
	
	dla RLM aglomeracji3)

	
	
	
	od 2000 do
9999
	od 10000
do 14999
	od 15000 do
99999
	100000 i
powyżej

	1
	Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji
	mg O2/l
minimalny
procent
redukcji
	25
albo
70-90
	25
albo
70-90
	15
albo
90
	15
albo
90

	2
	Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową
	mg O2/l
minimalny
procent
redukcji
	125
albo
75
	125
albo
75
	125
albo
75
	125
albo
75

	3
	Zawiesiny ogólne
	mg/l
minimalny
procent
redukcji
	35
albo
90
	35
albo
90
	35
albo
90
	35
albo
90

	4
	Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego)
	mg N/l
	154)
	15
albo
	15
albo
	10
albo

	
	
	minimalny
procent
redukcji
	-
	70-805)
	70-80
	70-80

	5
	Fosfor ogólny
	mg P/l
minimalny
procent
redukcji
	24)
-
	2
albo
805)
	2
albo
805)
	1
albo
805)


Kolorem żółtym zaznaczono wartości wskaźników dopuszczalne na terenie aglomeracji
